Q7XMOS固件升级步骤


注意事项，请仔细阅读后再进行升级：

1.请先装附件中的V5.5DAC通用驱动后再升级固件

2.推荐使用Win 10系统电脑进行升级，Win7电脑需要安装旧版固件，且首次升级有概率报错，再次运行软件升级即可

3.注意升级时，电脑显示完成还不能拔掉数据线，要等Q7显示updating完成，自动开机进入系统后再拔掉USB线

4.升级后所有数据会被清除，系统会恢复出厂设置

5.本固件需要在window电脑下升级，不支持MAC升级



1.下载Q7 XMOS固件升级包

2.Q7切换到USB模式后，用数据线连接电脑跟Q7

3.运行FiiO_Dfu_Q7软件


4. 点击Start即开始自动升级


如何查看Q7 XMOS固件版本：
从右下角驱动面板进去，设备信息可以查看